1. 测试中如出现吹气中断，显示二秒后，自动进入重新测试的画面（不能要求重新输入信息），并记录有效吹气的时间，如连续三次吹气中断，作为拒绝测试记录
2. 打印的内容增加最近一次标定的日期，并在最后提供一行供被测者签名。如有吹气中断，打印每次吹气中断的有效吹气时间。
3. USB连接电脑做一个按键用于连接
4. GPS数据打印，logo显示，数值刷新，等待提示
5. 测试流程改变
6. 俄语化